\section{Linux}

\subsection{Installation}
<h2>Schritt 1: Installations-Image runterladen</h2>
CD- und DVD-Images kann man auf folgender Site herunterladen:
<ul><li><a href="http://www.debian.org/CD/">http://www.debian.org/CD/</a></li></ul>
Für Experimentierfreudige gibt es auch jeden Montag Testversionen, die aber auch manchmal nicht fuktionieren:
<ul><li><a href="http://cdimage.debian.org/cdimage/weekly-builds/">http://cdimage.debian.org/cdimage/weekly-builds/</a></li></ul>

Die Images lassen sich entweder brennen oder mit DD direkt auf einen USB-Stick schreiben. (z.B. mit: <em>dd if=Downloads/debian-testing-amd64-CD-1.iso of=/dev/sdY bs=4M</em>)

<h2>Schritt 2: Installieren</h2>
Es gibt ausreichend Installationsanleitungen. Die offizielle Anleitung findet sich unter:
<ul><li><a href="http://www.debian.org/releases/stable/installmanual">http://www.debian.org/releases/stable/installmanual</a></li></ul>

Bei Fragen lohnt es sich ins <a href="http://wiki.debian.org">offizielle Wiki von Debian</a> oder dem <a href="http://wiki.ubuntuusers.de">deutschsprachigen Wiki der UbuntuUsers</a> zu schauen.

WARNUNG: Unbedingt daran denken die Daten woanders hinzukopieren, bevor man Partitionen löscht oder formatiert. Unerfahrene Benutzer sollten vorher sowieso ein Backup aller Daten machen.
Falls die Festplatte leer ist und man keine speziellen Wünsche hat, kann man bequem die "Geführte Partitionierung" verwenden. (Am Besten mit "seperater /home-Partition").
Wenn man Angst hat der PC könnte in fremde Hände gelangen, kann man hier die komplette Festplatte verschlüsseln. Dies sollte eine ziemlich sichere Verschlüsselungsmethode sein, sofern man ein ausreichend langes Passwort verwendet (> 20 Zeichen(?)).

<h2>Schritt 3: Firmware/Treiber</h2>
Inzwischen sollte das System neu gestartet haben und man kommt in sein neues System.
Da Debian inzwischen nur noch Freie Software enthält, muss man eventuell noch Firmware nachladen und Treiber nachinstallieren.
Dazu sollte man zuerst sicherstellen, dass die Paketquellen <em>contrib</em> und <em>non-free</em> freigeschaltet sind. Das geht manuell in der Datei <em>/etc/apt/sources.list</em> oder in der Paketverwaltung Synaptic.

Typische Kandidaten zum Nachinstallieren sind:
<ul>
	<li>firmware-linux und intel/amd64-microcode</li>
	<li>weitere firmware-...</li>
	<li><a href="http://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers">nVidia</a> oder <a href="http://wiki.debian.org/ATIProprietary">ATI</a> Grafikkartentreiber</li>
</ul>

<h2>Schritt 4: Zusätzliche Software installieren:</h2>
<ul>
	<li>xul-ext-adblock-plus</li>
	<li>build-essential</li>
	<li>openclipart-libreoffice</li>
	<li>(flashplugin-nonfree)</li>
	<li>(vlc)</li>
	<li>(backintime)</li>
</ul>

<h2>Schritt 5: Feinheiten</h2>
<ul>
	<li>Debian CD-Rom aus der <em>/etc/apt/sources.list</em> entfernen</li>
	<li><em>Tomboy</em> durch <em>GNote</em> ersetzen und <em>Mono</em> entfernen</li>
	<li>Set managed=true in /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf</li>
</ul>

<h2>Weitere Artikel zum Thema:</h2>
<ul>
	<li><a href="http://blog.h3ndrik.de/2013/06/debian-auf-testing-updaten/" title="Debian Howtos (2): Debian auf “Testing” updaten">Debian Howtos (2): Debian auf “Testing” updaten</a></li>
</ul>
